[index] CentreCOM mGS950 シリーズ リファレンスマニュアル

# ネットワーク / スタティックユニキャストアドレステーブル

MACアドレスを手動でフォワーディングデータベース（MACアドレステーブル）に登録する設定を行います。
フォワーディングデータベースは、スイッチが受信フレームの転送先ポートを決定するために使用するデータベースです。
本製品は最大16Kのアドレスを登録できます。
フォワーディングデータベースには、ポートとそのポート番号に接続された機器のMACアドレスを登録します。
手動で登録するスタティックエントリーと、学習機能により自動で登録するダイナミックエントリーの2種類があります。

> Note

> > ダイナミックエントリーについては、「VLAN / ダイナミックフォワーディングテーブル」を参照してください。

スイッチは、フレームの宛先MACアドレスをキーにFDBを検索して出力ポートを決定します。宛先アドレスがFDBに登録されていない場合は、同一のVLANに所属するすべてのポート（受信ポートを除く）からフレームを出力します（フラッディング）。
手動で登録したスタティックエントリーは、ナビゲーションメニューの「Save Settings to Flash」から設定をファイルに保存すれば、フォワーディングデータベースから削除されることはありません。

> Note

> > 設定の保存については、「設定画面へのアクセス / 設定の保存」を参照してください。

表 1：スタティックユニキャストアドレステーブル
802.1Q VLAN | MACアドレスをタグVLANに登録したい場合は、こちらにチェックを付け、VLAN IDを指定します。 タグVLANの設定は「VLAN / タグVLAN」を参照してください。
ポートベースVLAN | MACアドレスをポートベースVLANに登録したい場合は、こちらにチェックを付け、VLAN Indexを指定します。 ポートベースVLANの設定は「VLAN / ポートベースVLAN」を参照してください。
MACアドレス | 登録したいMACアドレスを入力します。
ポートメンバー設定 | 「802.1Q VLAN」設定時に、登録したいMACアドレスが所属するポートを選択します。
「適用」ボタン | 設定を適用します。

登録したエントリーが画面下部に表示されます。

表 2：802.1Q VLAN
VLAN ID | 登録したVLAN IDが表示されます。
MACアドレス | 登録したMACアドレスが表示されます。
ポートメンバー | 選択したポートが表示されます。
アクション | 「編集」ボタン：対象エントリーの内容を変更します。 「削除」ボタン：対象エントリーを削除します。
「すべて削除」ボタン | 登録したエントリーをすべて削除します。

表 3：ポートベースVLAN
VLAN番号 | 登録したVLAN IDが表示されます。
MACアドレス | 登録したMACアドレスが表示されます。
ポートメンバー | 選択したポートが表示されます。
アクション | 「変更」ボタン：対象エントリーの内容を変更するためのスタティックユニキャストアドレスを変更する画面を表示します。 「削除」ボタン：対象エントリーを削除します。
「すべて削除」ボタン | 登録したエントリーをすべて削除します。

表 4：スタティックユニキャストアドレスを変更する
802.1Q VLAN | タグVLANのVLAN IDを表示します。
グループMACアドレス | タグVLANに登録したMACアドレスを表示します。
ポートメンバー設定 | グループMACアドレスが所属するポートを選択します。
「適用」ボタン | 設定を適用します。
「復元」ボタン | 変更前の状態に戻します。