[index] CentreCOM mGS950 シリーズ リファレンスマニュアル

# ネットワーク / トランキング

ポートトランキングは複数の物理ポートを束ねてスイッチ間の帯域幅を拡大する機能です。
束ねたポートはトランクグループと呼ばれ、論理的に1本のポートとして扱われます。
トランクグループは、VLAN内でも単一ポートとして認識されます。
また、トランクグループ内のポートに障害が発生しても残りのポートで通信が継続できるため、信頼性を向上します。

## トランキング

ポートトランキング（IEEE 802.3ad Manual Configuration）の設定を行います。

> Note

> > トランクグループは、すべて同一メディアタイプのポートで構成してください。例えば、トランクグループ内に1000BASE-SXポートと1000BASE-LXポートを混在させるような構成はサポート対象外です。また、同一メディアタイプであっても、トランクグループ内にSFP+ポートと本体ポートを混在させる構成はサポート対象外です。

> Note

> > ポートトランキング機能を無効にすると、すべての項目がデフォルト値に戻ります。

表 1：トランキング設定
トランクID | 設定対象のトランクIDを示します。
ポート | トランクグループに含めるポートを選択します。製品によって選択できるポート数が異なります。 それぞれのトランクグループには、8ポートまで所属させることが可能です（ポートは隣接していなくてもかまいません）。ただし、1つのポートを複数のトランクグループに所属させることはできません。
プルダウンメニュー | トランキングの状態を設定します。デフォルトは「無効」です。 手動：選択したポートでトランクグループを作成します。 無効：トランキングを無効に設定します。 Note プルダウンメニューの「LACP（Active）」および「LACP（Passive）」はサポート対象外です。
「適用」ボタン | 設定を適用します。

## LACPグループの状態 ※サポート対象外

> Note

> > 下記の画面はサポート対象外です。

## ポートプライオリティー ※サポート対象外

> Note

> > 下記の画面はサポート対象外です。