[index] CentreCOM mGS950 シリーズ リファレンスマニュアル

# ネットワーク / 帯域制御

ポートの帯域制御について設定します。

## ストームコントロール

「帯域制御 / ストームコントロール」メニューをクリックすると、ストームコントロール画面が表示されます。パケットストームプロテクションの設定を行います。
パケットストームプロテクションは、未学習ユニキャストフレーム/ブロードキャスト/マルチキャストの受信レートに上限を設定し、パケットストームを防止するための機能です。
設定値を上回るレートでこれらのフレームを受信した場合、フレームは破棄されます。
制限できるのは以下のフレームです。

- 未学習ユニキャストフレーム
- ブロードキャストフレーム
- マルチキャストフレーム

表 1：ストームコントロールの設定
ポート | 設定対象のポートを示します。 「All」の行では、すべてのポートに対して一括で設定を行うことができます。「Ignore」を選択しているときには、Allの行の設定が適用されません。
未学習ユニキャスト | 未学習ユニキャストの有効/無効を設定します。デフォルトは「無効」です。
ブロードキャスト | ブロードキャストの有効/無効を設定します。デフォルトは「無効」です。
マルチキャスト | マルチキャストの有効/無効を設定します。デフォルトは「無効」です。
しきい値 | しきい値を設定します。1～262143を指定可能で、「64pps × （設定値）」がしきい値になります。 例えば「1」を設定した場合は、1秒間に64パケット以上の未学習ユニキャスト/ブロードキャスト/マルチキャストのフレームを検出した場合、そのフレームを破棄します。
アクション | 「適用」ボタン：設定を適用します。

## 受信レート制限 ※サポート対象外

> Note

> > 下記の画面はサポート対象外です。

## 送信レート制限 ※サポート対象外

> Note

> > 下記の画面はサポート対象外です。