[index] CentreCOM mGS950 シリーズ リファレンスマニュアル

# セキュリティー / 攻撃検出

攻撃検出とは特定のパケットに対して転送を制御する機能です。攻撃ごとにパケットの許可/拒否を設定できます。すべてのデフォルトは「許可」で、対象パケットを破棄しません。

表 1：攻撃検出設定
Land攻撃 | 送信元と宛先が同じIPアドレスのパケットの許可/拒否を設定します。
Blat攻撃 | 送信元ポートと宛先ポートが同一のパケットの許可/拒否を設定します。
TCP nullスキャン | コントロールFlagがゼロのTCPパケット（Sequence number, Acknowledge numberも含む）の許可/拒否を設定します。
TCP Xmasスキャン | URG・PSH・FINフラグをすべてONにした異常なTCPパケットの許可/拒否を設定します。
TCP SYN/FIN | SYN・FINフラグをすべてONにした異常なTCPパケットの許可/拒否を設定します。
TCP SYN SrcPort less 1024 | 送信元ポート番号が1024未満のTCP SYNパケットの許可/拒否を設定します。
TCP Tinyフラグ攻撃 | 断片化（フラグメンテーション）した異常なパケットの許可/拒否を設定します。
「適用」ボタン | 設定を適用します。
「デフォルトにリセット」ボタン | 設定をデフォルトの状態に戻します。