[index] CentreCOM mGS950 シリーズ リファレンスマニュアル

# ツール / コンフィグのバックアップ

「ツール / コンフィグのバックアップ」メニューをクリックすると、バックアップ/復元画面が表示されます。
本製品の設定ファイルのバックアップ/復元を行います。
設定ファイルのバックアップ/復元はHTTP経由またはTFTP経由で行えます。

> Note

> > 設定ファイルのアップロードを行う前に、「フラッシュメモリーに保存」で設定内容をフラッシュメモリーに保存してください。本製品ではフラッシュメモリー上の設定ファイルをアップロードしますので、「フラッシュメモリーに保存」を実行しなかった場合は、デフォルト設定のファイルがアップロードされてしまいます。

> Note

> > ダウンロードした設定ファイルは編集しないでください。

> Note

> > 復元した設定ファイルに含まれるIPアドレスと、Web GUIにログインしているIPアドレスが異なる場合は、接続が中断されます。新しいIPアドレスで再度ログインし直してください。

表 1：コンフィグ選択
ブートアップコンフィグ | 次回起動時にコンフィグ1/コンフィグ2のどちらを使用するか選択します。デフォルトは「コンフィグ1」です。
現在のコンフィグファイル | 起動時に使用された設定ファイルを表示します。「設定 1」はコンフィグ1を、「設定 2」はコンフィグ2を表します。
「適用」ボタン | 設定を適用します。

HTTP転送設定では、HTTPを利用して本製品の設定ファイルをバックアップ/復元します。

表 2：HTTP転送設定
ファイル選択 | 「ファイルの選択」ボタン：復元する設定ファイルを選択します。Webブラウザーによって表示される画面が異なります。
コンフィグファイル | 「バックアップ」ボタンで設定ファイルをバックアップする際、コンフィグ1/コンフィグ2のどちらをバックアップするかを選択します。「起動時コンフィグ（スタートアップコンフィグ）」にチェックを付けると、現在のコンフィグファイルを指定します。
「バックアップ」ボタン | 設定ファイルをバックアップします。Webブラウザーが管理するダウンロードフォルダに「config.bin」ファイルが保存されます。
「復元」ボタン | ファイル選択で指定したファイルを本製品に読み込みます。

TFTP転送設定では、TFTPを利用して本製品の設定ファイルをバックアップ/復元します。

表 3：TFTP転送設定
TFTPサーバーのIPアドレス | アップロードまたはダウンロードするTFTPサーバーのIPアドレスを設定します。 Note IPv6はサポート対象外です。
コンフィグファイル | 「バックアップ」ボタンでコンフィグファイルをバックアップする際、コンフィグ1/コンフィグ2のどちらをバックアップするかを選択します。「起動時コンフィグ（スタートアップコンフィグ）」にチェックを付けると、現在のコンフィグファイルを指定します。
コンフィグファイル名 | 「バックアップ」ボタンでコンフィグファイルをバックアップする際のファイル名、「復元」ボタンでコンフィグファイルを復元する際のファイル名を指定します。拡張子「.bin」を指定してください。使用可能な文字はOSに依存します。
「バックアップ」ボタン | 設定ファイルをバックアップします。TFTPサーバーが管理するフォルダにコンフィグファイル名で指定したファイルが保存されます。
「復元」ボタン | ファイル選択で指定したファイルを本製品に読み込みます。