[index] CentreCOM mGS950 シリーズ リファレンスマニュアル

# システム / 統計

## トラフィック統計情報

「統計 / トラフィック」メニューをクリックすると、トラフィック統計情報画面が表示されます。通信に関するポートごとの数値を表示します。

表 1：トラフィック統計情報
ポート | ポート番号を示します。
受信オクテット数 | 受信オクテット数
受信ユニキャストパケット数 | 上位のレイヤーに配送されたユニキャストパケット数
受信非ユニキャストパケット数 | 上位のレイヤーに配送されたノンユニキャストパケット数
受信パケットの廃棄数 | バッファーのオーバーフローなどで破棄された受信パケット数
送信オクテット数 | 送信オクテット数
送信ユニキャストパケット数 | 上位のレイヤーからの送信を要求されたユニキャストパケット数
送信非ユニキャストパケット数 | 上位のレイヤーからの送信を要求されたノンユニキャストパケット数
送信パケットの廃棄数 | 送信処理中に、バッファーのオーバーフローなどの理由により破棄された送信パケットの総数
「適用」ボタン | 対象ポートの数値をクリアします。
「更新」ボタン | すべてのポートの数値を最新の状態に更新します。

## エラー統計情報

「統計 / エラー」メニューをクリックすると、エラー統計情報画面が表示されます。通信エラーに関するポートごとの数値を表示します。

> Note

> > 表示できるパケット数の最大値は4294967295です。

表 2：エラー統計情報
ポート | ポート番号を示します。
受信後の破棄パケット数 | 受信後に破棄したパケット数
送信エラーパケット数 | 送信エラーのパケットの数
ドロップパケット数 | 受信ポートでとりこぼされたパケットの数
CRCアライメントエラー | CRCアライメントエラーのパケット総数
アンダーサイズフレーム受信数 | アンダーサイズフレーム数。正しい形式であるが、長さが64オクテットより短いパケットの総数
オーバーサイズフレーム受信数 | オーバーサイズフレーム数。正しい形式であるが、長さが1518オクテットより長いパケットの総数
フラグメントフレーム受信数 | フラグメントフレームの総数
コリジョン | コリジョンパケットの総数
「適用」ボタン | 対象ポートの数値をクリアします。
「更新」ボタン | すべてのポートの数値を最新の状態に更新します。