[index] CentreCOM mGS950 シリーズ リファレンスマニュアル

# システム / システムログ

「システムログ」メニューをクリックすると、システムログ設定画面が表示されます。ログ機能（Syslog）の設定を行います。

表 1：システムログ設定
タイムスタンプ機能 | タイムスタンプ機能の有効/無効を設定します。デフォルトは「有効」です。 有効：ログメッセージに日時を入れます。 無効：ログメッセージに日時を入れません。
メッセージ保持数 | メッセージバッファーサイズを設定します。デフォルトは「50」です。
Syslogの状態 | Syslogの有効/無効を設定します。デフォルトは「無効」です。 「有効」を選択すると、転送先IPアドレス、ファシリティー、ログレベルの設定ができます。
転送先IPアドレス | Syslogのメッセージの転送先IPアドレスを指定します。デフォルトは「0.0.0.0」です。 Note IPv6はサポート対象外です。
ファシリティー | Syslogサーバーへ送信するログファシリティー値（local0～local7）をプルダウンメニューから選択します。指定したファシリティーのメッセージだけが出力されます。デフォルトは「local0」です。
ログレベル | メッセージのログレベルを指定します。指定したレベル以上のメッセージだけが出力されます。デフォルトは「Info」です。 Alert：ただちに対処を要する状況であることを示します。 Critical：重大な問題が発生したことを示します。 Warning：警告メッセージ Info：通常運用における詳細情報
「適用」ボタン | 設定を適用します。
「クリア」ボタン | 表示されているログメッセージをクリアします。
「更新」ボタン | 最新のログメッセージに更新します。