[index] CentreCOM mGS950 シリーズ リファレンスマニュアル

# PoE / PoE

PoEの設定を行います。
本製品の最大供給電力は以下のとおりです。

表 1：本製品の最大供給電力
機種 | 1ポートあたり | システム全体（最大供給電力）
--- | --- | ---
AT-mGS950/10HS | 60W | 124W

表 2：PoE設定
最大供給電力 | 最大供給電力を表示します。
電力使用量 | PoE電源の電力使用量を表示します。

「PoEテーブル」では、ポートごとにPoE給電機能の有効/無効の設定、給電の優先順位などを設定できます。

表 3：PoEテーブル
ポート | ポート番号を示します。 「すべて」の行では、すべてのポートに対して一括で設定を行うことができます。「無視」を選択しているときには、「すべて」の行の設定が適用されません。
PoE給電機能の有効・無効 | PoE給電機能の有効/無効を表示/設定します。デフォルトは「有効」です。
ステータス | PoEポートの状態を表示します。 POWER ON：電力を供給しています。 POWER OFF：電力を供給していません。または、受電機器が接続されていません。
クラス | 接続された受電機器のクラス（0～6）を表示します。 接続されていない場合は「N/A」を表示します。
プライオリティー | 給電の優先順位を設定します。「低」「高」「最高」の3段階で設定できます。デフォルトは「低」です。
電力使用量制限 | 給電できる電力量を制限します。デフォルトは「自動」です。
ユーザー定義 | Note ユーザー定義はサポート対象外です。
タイムレンジ | タイムレンジで登録したタイムレンジを選択できます。デフォルトは「N/A（タイムレンジを使用しない）」です。
電力消費量（mW） | 受電機器に供給している電力量を表示します。
電圧（V） | 受電機器に供給している電圧を表示します。
電流（mA） | 受電機器に供給している電流を表示します。
アクション | 「適用」ボタン：対象ポートの設定を適用します。