[index] CentreCOM mGS950 シリーズ リファレンスマニュアル

# PoE / タイムレンジ

タイムレンジ画面では、PoEポートの給電を時間帯で制御するための登録ができます。常にPoEポートの給電をする場合は、ここでの設定は不要です。

表 1：タイムレンジ
レンジ名 | タイムレンジの名前を入力します。設定した名前がタイムレンジテーブルと、PoEテーブルの「タイムレンジ」のプルダウンメニューに表示されます。 「毎日」にチェックを付けると、「開始曜日」と「終了曜日」がグレーアウトされ設定できなくなります。
開始曜日 | PoE電源を供給する開始曜日を選択します。
開始時刻（HH:MM） | 開始時刻を選択します。
終了曜日 | PoE電源の供給を停止する終了曜日を選択します。 「開始曜日と同じ」にチェックを付けると、開始曜日と同じ曜日が設定されます。
終了時刻（HH:MM） | 終了時刻を選択します。開始時刻と同じ時刻は設定できません。
「適用」ボタン | タイムレンジを追加します。

タイムレンジテーブルでは、登録したタイムレンジが一覧表示されます。

表 2：タイムレンジテーブル
レンジ名 | タイムレンジのレンジ名を表示します。
開始曜日 | 開始曜日を表示します。
開始曜日と同じ | 終了曜日を表示します。
開始時刻 | 開始時刻を表示します。
終了時刻 | 終了時刻を表示します。
アクション | 「タイムレンジを削除」ボタン：対象のエントリーを削除します。 「削除」ボタン：対象のエントリーを削除します。 「タイムレンジを削除」ボタンと「削除」ボタンはどちらも同じアクションです。