[index] CentreCOM mGS950シリーズ リファレンスマニュアル

# ネットワーク / 物理インターフェース

スイッチポートの各種情報表示や設定を行います。

> Note

> > 「All」の行で「モード」を設定しても、SFP+ポートに対しては反映されません。

表 1：物理インターフェース
ポート | ポート番号を示します。 「All」の行では、すべてのポートに対して一括で設定を行うことができます。ただし、「モード」の設定はSFP+ポートに対しては適用されません。また、「無視」を選択しているときには、Allの行の設定が適用されません。
トランキング | トランキングの状態を表示します。ポートがトランクグループに所属しない場合は「---」を、所属する場合はトランクIDを表示します。
タイプ | ポートの種類を表示します。2.5GBASE-Tは100/1000/2.5GBASE-Tポートを、10GBASE-RはSFP+ポートを意味します。
リンク状態 | リンクの状態を表示します。リンクが確立している場合は「Up」を、リンクが確立していない場合は「Down」を表示します。
設定状態 | スイッチポートの有効/無効を表示/設定します。デフォルトは「有効」です。 「無効」にすると、ポートがリンクダウンします。
モード | 通信モードを表示/設定します。デフォルトは「自動」です。 100/1000/2.5GBASE-Tポートでは、自動、2.5G/Full、1000/Full、100/Fullを設定できます。自動設定でリンクアップすると、実際の速度とデュプレックスが括弧内に表示されます。例えば「自動（1000F）」。 SFP+ポートでは、自動、10G/Full、1000/Fullを設定できます。
Jumboフレーム | Jumboフレームの有効/無効を表示/設定します。デフォルトは「有効」です。
フローコントロール | フローコントロールの有効/無効を表示/設定します。デフォルトは「無効」です。
EAP透過機能 | EAP透過の有効/無効を表示/設定します。デフォルトは「無効」です。
BPDU透過機能 | BPDU透過の有効/無効を表示/設定します。デフォルトは「有効」です。 Note スパニングツリー機能はサポート対象外です。BPDU透過の有効・無効にかかわらず、スパニングツリーは無効のままお使いください。
ポートの説明 | ポートの説明を入力します。半角文字のみ使用できます。
アクション | 「適用」ボタン：対象ポートの設定を適用します。