[index] CentreCOM mGS950シリーズ リファレンスマニュアル

# セキュリティー / ポート認証

## ポート認証設定

「セキュリティー / ポート認証」メニューをクリックすると、ポート認証設定画面が表示されます。ポート単位でLAN上の機器を認証するIEEE 802.1X認証（以下、ポート認証）に関する設定を行います。
本製品は、スイッチポート単位でLAN上のユーザーや機器を認証するポート認証機能を実装しています。
ポートに接続された機器（および機器を使用するユーザー。以下同様）の認証方法としては、IEEE 802.1X認証（以下、802.1X認証）方式をサポートしています。
802.1X認証は、EAP（Extensible Authentication Protocol）というプロトコルを使って、ユーザー単位で認証を行うしくみです。802.1X認証を利用するには、認証する側と認証される側の両方が802.1Xに対応している必要があります。
ポート認証機能を使用すれば、スイッチポートに接続された機器を認証し、認証に成功したときだけ同機器からの通信、および、同機器への通信を許可するよう設定できます。また、認証に成功した機器を特定のVLANにアサインすることも可能です（ダイナミックVLAN）。

> Note

> > 別途RADIUSサーバーを用意する必要があります。

表 1：ポート認証設定
NAS ID | NAS（Network Access Server）IDを設定します。1～16文字まで指定可能です。デフォルトは「Nas1」です。
ポート認証の状態 | ポート認証の有効/無効を設定します。デフォルトは「無効」です。
認証方式 | 認証方式を選択します。RADIUS/TACACS+/Localが選択できます。デフォルトは「Local」です。 Note 「Local」はサポート対象外です。
「適用」ボタン | 設定を適用します。
「設定」ボタン | さらに詳細な設定をするためのポートアクセス設定を表示します。
「設定状況」ボタン | 現在の設定状況を表示する現在の設定状況を表示します。

### ポートアクセス設定

ポート認証設定で「設定」ボタンをクリックすると、ポートアクセス設定が表示されます。

表 2：ポートアクセス設定
ポート | 詳細設定するポートを指定します。デフォルトは「1」です。
認証モード | ポート認証モードを選択します。デフォルトの「802.1x」のままでお使いください。 Note 「MAC Based」はサポート対象外です。
認証状態 | ポート認証の役割を指定します。デフォルトは「Force Authorized」です。 Force Unauthorized：該当ポートを未認証（Unauthorized）として固定設定します。 Auto：802.1X認証のAuthenticatorとして動作します。ポートの状態を認証結果に応じて変動させます。 Force Authorized：該当ポートを認証済み（Authorized）として固定設定します。
再認証機能 | Supplicantポートの再認証機能の有効/無効を設定します。デフォルトは「無効」です。
サプリカントモード | Authenticatorポートのモードを選択します。デフォルトは「Single」です。 Single：該当ポート配下に最初に接続されたSupplicantだけが認証対象となります。 Multiple：該当ポート配下に接続された個々のSupplicantを識別し、個別に認証を行います。
ピギーバックモード | ピギーバックモード（Piggyback Mode）の有効/無効を設定します。デフォルトは「Disabled」です。 サプリカントモードで「Single」を選択した場合のみ、ピギーバックモードを有効にできます。 有効にすると、最初に接続されたSupplicantの認証に成功したあと、他のデバイスからのパケットも許可します。
ダイナミックVLAN | ダイナミックVLANの有効/無効を設定します。デフォルトは「無効」です。
Secure VLAN | Secure VLANのON/OFF（有効/無効）を設定します。デフォルトは「OFF」です。 サプリカントモードを「Multiple」に、ダイナミックVLANを「有効」に設定したとき、2番目以降のSupplicantの認証方法を指定します。 ON：2番目以降のSupplicantは、最初に認証を通ったSupplicantと同じVLANでないと認証されません。 OFF：2番目以降のSupplicantは、実際には最初に認証をパスしたSupplicantと同じVLANの所属となります。
ゲストVLAN ID | ゲストVLANのIDを設定します。 ゲストVLANは、未認証時にのみ割り当てられる、同一VLAN内での通信が可能なVLANです。 ゲストVLANを設定していない場合、未認証の状態ではたとえ同一VLAN所属のポート間であっても通信できませんが、これらのポートに対して同じゲストVLANを設定しておけば、未認証状態でもゲストVLAN内に限って通信が可能になります。なお、認証にパスしたあとは、ゲストVLANではなくポート本来のVLAN、あるいはダイナミックVLANによって割り当てられたVLANの所属となります。
EAPパケットの再送信間隔 | SupplicantにEAPパケットを再送信する間隔を1～65535秒の範囲で指定します。デフォルトは「30（秒）」です。
通信失敗後の通信拒否期間 | Supplicantの認証に失敗したあと、Supplicantとの通信を拒否する期間を設定します。デフォルトは「60（秒）」です。
EAP-Request送信後の応答待機時間 | SupplicantにEAP-Requestを送信したあと、Supplicantからの応答を待つ時間を設定します。デフォルトは「30（秒）」です。
EAPOL-Requestパケットの最大再送回数 | Supplicantに対するEAPOL-Requestパケットの最大再送回数を設定します。デフォルトは「2（回）」です。
再認証間隔 | Supplicantの再認証間隔を設定します。デフォルトは「3600（秒）」です。
RADIUSサーバーからの応答待機時間 | RADIUSサーバーにAccess-Requestを送信したあと、RADIUSサーバーからの応答を待つ時間を設定します。デフォルトは「30（秒）」です。
「適用」ボタン | 設定を適用します。
「キャンセル」ボタン | 設定前の状態に戻します。

### 現在の設定状況

ポート認証設定で「設定状況」ボタンをクリックすると、現在の設定状況が表示されます。

表 3：現在の設定状況
NAS ID | NAS IDを表示します。
802.1xポート認証 | ポート認証のEnabled/Disabled（有効/無効）を表示します。
認証方式 | 認証方式（RADIUS/TACACS+/Local）を表示します。 Note 「Local」はサポート対象外です。
ポート | ポート番号を表します。
認証モード | ポート認証モードを表示します。 Note 「MAC Based」はサポート対象外のため、常に「802.1X」が表示されます。
認証状態 | ポート認証の役割（Force Unauthorized/Auto/Force Authorized）を表示します。
認証の状態 | ポート認証の状態（Authorized/Unauthorized）を表示します。
サプリカントモード | Authenticatorポートのモード（Single/Multiple）を表示します。
ピギーバックモード | ピギーバックモードのEnabled/Disabled（有効/無効）を表示します。
認証済み端末のMACアドレス | Note サポート対象外のため、常に「N/A」が表示されます。
VLANリスト | VLAN IDを表示します。