[index] CentreCOM mGS950シリーズ リファレンスマニュアル

# ツール / Ping

「ツール / Ping」メニューをクリックすると、Pingテスト設定画面が表示されます。
本製品では指定したアドレスに対してPingテストを行い通信の疎通を確認できます。
「Ping」では、Pingテスト実行と結果の確認を行います。

表 1：Pingテスト設定
宛先IPアドレス | Pingを実行する宛先のIPアドレスを設定します。 Note IPv6はサポート対象外です。
タイムアウトするまでの時間 | Pingがタイムアウトするまでの時間を設定します。デフォルトは「3（秒）」です。
1回の操作でPingを行う回数 | 1回の操作でPingを行う回数を設定します。デフォルトは「10（回）」です。
「開始」ボタン | 指定した内容でPingを実行します。
「実行結果」ボタン | Pingテスト結果を表示します。

表 2：Pingテスト結果
宛先IPアドレス | Pingを実行した宛先のIPアドレスを表示します。
成功 | Pingを実行した結果を表示します。0%は疎通できなかったことを示します。
平均時間 | 応答時間の平均をミリ秒（ms）で表示します。
「Pingテストに戻る」ボタン | Pingテスト設定に戻ります。