[index] CentreCOM mGS950シリーズ リファレンスマニュアル

# システム / IPアドレス設定

## IPv4セットアップ

「IPアドレス設定 / IPv4セットアップ」メニューをクリックすると、IPv4セットアップ画面が表示されます。本製品のIPアドレス情報に関する設定を行います。

> Note

> > IPアドレスを変更すると、本製品との通信が切断されます。設定を継続する場合は、変更後のIPアドレスでWeb設定画面に再ログインしてください。

> Note

> > 本製品を複数台使用する場合や、すでにIPアドレス「192.168.1.1」を使用しているネットワークの場合は、本製品を使用する前にIPアドレスの設定変更が必要です。

表 1：IPv4セットアップ
システムのMACアドレス | MACアドレスを表示します。
システムのIPアドレス | IPアドレスを設定します。デフォルトは「192.168.1.1」です。
システムのサブネットマスク | サブネットマスクを設定します。デフォルトは「255.255.255.0」です。
システムのデフォルトゲートウェイ | デフォルトゲートウェイを設定します。デフォルトは「0.0.0.0」です。
システムのIPモード | IPアドレスの取得方法を設定します。デフォルトは「スタティック」です。 スタティック：IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定できます。 DHCP：DHCPサーバーが自動的に割り当てるIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを使用します。 Note 「BOOTP」はサポート対象外です。
「適用」ボタン | 設定を適用します。

## IPv6システム設定 ※サポート対象外

> Note

> > 下記の画面はサポート対象外です。

## IPv6近隣探索 ※サポート対象外

> Note

> > 下記の画面はサポート対象外です。