[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ntp access-group

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / NTP

`(config)# ntp access-group ACCESSLEVEL LISTNUM`

`(config)# no ntp access-group ACCESSLEVEL`

NTPサービスに対するアクセス制御の設定を行う。
具体的には、4種類のアクセスレベルのそれぞれに対して、許可するホストをアクセスリストによって指定する。
no形式で実行した場合はアクセス制御の設定を削除する。

### パラメーター

`ACCESSLEVEL :=` | `{peer|query-only|serve|serve-only}`
| アクセスレベル。後述する標準IPアクセスリストで許可されたホストに対し、どのようなオペレーションを許可するかを次の4つから選んで指定する
| `peer` | 該当ホストからの時刻と制御情報の問い合わせを許可する。また、本装置の時刻を該当ホストに同期することも許可する
| `query-only` | 該当ホストからの制御情報の問い合わせだけを許可する
| `serve` | 該当ホストからの時刻と制御情報の問い合わせを許可する。本装置の時刻を該当ホストに同期することは許可しない
| `serve-only` | 該当ホストからの時刻の問い合わせだけを許可する
`LISTNUM :=` | `{<1-99>|<1300-1999>}`
| 標準IPアクセスリスト番号。アクセスレベルで指定したオペレーションの許可対象をpermitするよう設定しておく

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- ntp access-group（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
ntp master（グローバルコンフィグモード）
ntp peer（グローバルコンフィグモード）
ntp server（グローバルコンフィグモード）
show ntp associations（非特権EXECモード）
show ntp status（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F