[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# egress-rate-limit

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# egress-rate-limit BANDWIDTH`

`(config-if)# no egress-rate-limit`

対象スイッチポートの送信レート上限値を設定する（ポートシェーピングの設定）。
no形式で実行した場合は送信レート上限値の設定を削除する。

### パラメーター

`BANDWIDTH` | 送信レート上限値。指定可能な値の範囲は1〜10000000Kbps。また、粒度は64Kbpsなので、指定値が64Kbpsの倍数でない場合は倍数になるよう丸められる。次のいずれかの形式で指定する。単位文字は大文字小文字を区別しない
| `<1-10000000>` | 単位を付けないときはKbps。「k」を後置しても同じ
| `<1m-10000m>` | 「m」を後置したときはMbps
| `<1g-10g>` | 「g」を後置したときはGbps

### 使用例

■ ポート1.0.12の送信レートを8Mbpsに制限する。

    awplus(config)# interface port1.0.12 ↓
    awplus(config-if)# egress-rate-limit 8m ↓
    % Egress rate limit has been set to 8000 Kb

■ ポート1.0.12の送信レート制限を解除する。

    awplus(config)# interface port1.0.12 ↓
    awplus(config-if)# no egress-rate-limit ↓

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- egress-rate-limit（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
wrr-queue egress-rate-limit（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F