[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# distance

モード: OSPFv3モード
カテゴリー: IPv6ルーティング / 経路制御（OSPFv3）

`(config-router)# distance <1-254>`

`(config-router)# distance ospfv3 {intra-area <1-254> & inter-area <1-254> & external <1-254>}`

`(config-router)# no distance <1-254>`

`(config-router)# no distance ospfv3`

OSPFv3経路の管理距離（経路選択時の優先度）を変更する。
「distance <1-254>」の形式で実行した場合は、すべてのOSPFv3経路に対して同一の管理距離を設定する。
「distance ospfv3 ...」の形式で実行した場合は、経路種別（エリア内、エリア間、AS外部）ごとに異なる管理距離を設定できる。
「no distance <1-254>」の形式で実行した場合は、全OSPFv3経路に対する管理距離が初期値に戻る。
「no distance ospfv3」の形式で実行した場合は、経路種別ごとの管理距離設定が削除される。

### パラメーター

`<1-254>` | すべてのOSPFv3経路に対する管理距離（経路選択時の優先度）。値が小さいほど優先度が高い。全OSPFv3経路に対する管理距離の初期値は110
`intra-area <1-254>` | OSPFv3エリア内経路に対する管理距離。初期状態では経路種別ごとの管理距離は設定されていない
`inter-area <1-254>` | OSPFv3エリア間経路に対する管理距離。初期状態では経路種別ごとの管理距離は設定されていない
`external <1-254>` | OSPFv3外部経路に対する管理距離。初期状態では経路種別ごとの管理距離は設定されていない

### 使用例

■ 全OSPFv3経路の管理距離を100に変更する。

    awplus(config)# router ipv6 ospf ↓
    awplus(config-router)# distance 100 ↓

■ 全OSPFv3経路の管理距離を初期値110に戻す。このno形式では管理距離値の指定は意味を持たないが、省略はできないので、何らかの値を指定すること。

    awplus(config)# router ipv6 ospf ↓
    awplus(config-router)# no distance 100 ↓

■ OSPFv3エリア内経路、エリア間経路、外部経路の管理距離をそれぞれ100、110、130に設定する。

    awplus(config)# router ipv6 ospf ↓
    awplus(config-router)# distance ospfv3 intra-area 100 inter-area 110 external 130 ↓

■ OSPFv3エリア内経路、エリア間経路、外部経路の管理距離を初期値110に戻す。

    awplus(config)# router ipv6 ospf ↓
    awplus(config-router)# no distance ospfv3 ↓

### コマンドツリー

`router ipv6 ospf (グローバルコンフィグモード)
|
+- distance（OSPFv3モード）
`

### 関連コマンド

show ipv6 route（非特権EXECモード）
show ipv6 route database（非特権EXECモード）
show ipv6 route summary（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F