[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# mirror interface

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# mirror interface SRCIFRANGE direction SNOOPDIRECTION`

`(config-if)# [no] mirror interface none`

`(config-if)# no mirror interface SRCIFRANGE`

対象スイッチポート（単一ポート）をポートミラーリングのミラーポートに設定する。また、同時にソースポートとコピーするトラフィックの向きも指定する。
no形式で実行した場合は、ミラーポートとしての設定を解除する。
ミラーポートに設定されたポートは、いずれのVLANにも所属していない状態となり、通常のスイッチポートとしては機能しなくなる。
ミラーポートの設定を解除されたポートは、vlan1のタグなしポート（アクセスポート）になる。

### パラメーター

`SRCIFRANGE` | ソースポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。トランクグループをソースポートに設定するときは、「saX」、「poX」ではなく、「port1.0.1-1.0.3」のように全所属ポートを一括指定すること（「saX」、「poX」の指定は不可）
`SNOOPDIRECTION` | ミラーリングするトラフィックの向き。以下から選択する
| `both` | 送受信パケット
| `receive` | 受信パケット
| `transmit` | 送信パケット
`none` | default-actionコマンド、access-list(hardware ip)コマンド、access-list(hardware mac)コマンドでcopy-to-mirrorを設定しているとき、条件にマッチしたパケットがミラーリングされる

### 使用例

■ ポート1.0.5をミラーポートに設定し、ポート1.0.1から送受信されるトラフィックがミラーポートにコピーされるよう設定する。以下の設定をすると、ポート1.0.5はどのVLANにも所属しない状態となり、通常のスイッチポートとしては機能しなくなる。

    awplus(config)# interface port1.0.5 ↓
    awplus(config-if)# mirror interface port1.0.1 direction both ↓

■ 先の設定にソースポートを追加する例。ポート1.0.2と1.0.4から送受信されるトラフィックもポート1.0.5にコピーされるよう設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.5 ↓
    awplus(config-if)# mirror interface port1.0.2,port1.0.4 direction both ↓

■ ポート1.0.4のトラフィックをミラーしないよう設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.5 ↓
    awplus(config-if)# no mirror interface port1.0.4 ↓

■ ポート1.0.5のミラーポート設定を解除する。以下の設定をすると、ポート1.0.5はvlan1のタグなしポート（アクセスポート）になる。必ずしもミラーポート設定前のVLANには戻らないので注意。

    awplus(config)# interface port1.0.5 ↓
    awplus(config-if)# no mirror interface port1.0.1-port1.0.2 ↓

■ ハードウェアパケットフィルターのcopy-to-mirrorアクションを利用して、ポート1.0.3で受信したTCPパケットだけがミラーポートにコピーされるよう設定する。この場合、mirror interfaceコマンドで指定するソースポート（この例では1.0.3）はnoneを指定する。また、通常のソースポートを追加してはならない。

    awplus(config)# access-list 3000 copy-to-mirror tcp any any ↓
    awplus(config-if)# access-group 3000 ↓
    awplus(config-if)# exit ↓
    awplus(config)# interface port1.0.3 ↓
    awplus(config-if)# mirror interface none ↓

### 注意・補足事項

■ ミラーポートはシステム内で1つしか設定できないので、本コマンドを入力するためにインターフェースモードに入るときは、interfaceコマンドでスイッチポートを1つだけ指定すること。複数ポートを指定してインターフェースモードに入った場合、本コマンドは失敗する。

    awplus(config)# interface port1.0.10-1.0.11 ↓
    awplus(config-if)# mirror interface port1.0.1 direction both ↓
    %Cannot mirror to an interface range

■ また同様の理由により、すでに他のポートがミラーポートに設定されている場合も本コマンドは失敗する。その場合は、現行ミラーポートの設定を解除してから本コマンドを再実行すること。

    awplus(config)# interface port1.0.12 ↓
    awplus(config-if)# mirror interface port1.0.1 direction both ↓
    awplus(config-if)# exit ↓
    awplus(config)# interface port1.0.11 ↓
    awplus(config-if)# mirror interface port1.0.2 direction both ↓
    %port mirror already enabled on interface port1.0.12

■ トランクグループ（LACPチャンネルグループ、スタティックチャンネルグループ）、および、トランクグループの所属ポートをミラーポートに設定することはできない。
■ 複数のポートをミラーリングしたいときは、ソースポートを「port1.0.1-port1.0.3」のように複数指定するか、同一ミラーポートに対して本コマンドを複数回実行すればよい。ただし、ソースポートを増やす場合、ミラーポートの帯域を超えてしまう可能性があるため注意が必要。4ポート以上設定した場合、Warning メッセージが出力される。
■ トランクグループ（LACPチャンネルグループ、スタティックチャンネルグループ）をソースポートに指定するときは、「saX」、「poX」ではなく、該当グループの全所属ポートを「port1.0.1-port1.0.3」のように一括指定すること。インターフェース名「saX」や「poX」をソースポートに指定することはできない。
■ ソースポートを指定する通常のポートミラーリングを使用するときは、ハードウェアパケットフィルターやQoSポリシーマップのcopy-to-mirrorアクションを使用しないこと。
■ ハードウェアパケットフィルターやQoSポリシーマップのcopy-to-mirrorアクションを使用する場合、mirror interfaceコマンドではnoneを指定すること。copy-to-mirrorアクションは、access-list(hardware ip)コマンド、access-list(hardware mac)コマンド、default-actionコマンドで設定する。
■ トラフィックの向きをbothに設定した後、receiveまたはtransmitに変更したい場合、対象ミラーポートをno形式で無効にしてから、再度ミラーリングの設定を行う必要がある。
■ PAUSEフレームはミラーリングできない。

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- mirror interface（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

access-list(hardware ip)（グローバルコンフィグモード）
access-list(hardware mac)（グローバルコンフィグモード）
default-action（ポリシーマップモード）
show mirror（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F