[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show log

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ログ

`> show log [tail [<10-250>]]`

bufferedログ（ランタイムメモリーに保存されている一時ログ）を表示する。

### パラメーター

`tail [<10-250>]` | 最新のログメッセージだけを表示させたいときに指定する。単にtailと指定した場合は最新の10メッセージが表示される。tail 20のように値を指定したときは、指定した数の最新メッセージが表示される

### 使用例

    awplus> show log ↓

    <date> <time> <facility>.<severity> <program[<pid>]>: <message>
    -------------------------------------------------------------------------
    2012 Jan  7 23:38:49 user.warning kernel: epi3ReadData - detected valid EPI3 data
    2012 Jan  7 23:38:49 user.warning kernel: Zone PFN ranges:
    2012 Jan  7 23:38:49 user.warning kernel:   DMA             0 ->   131072
    2012 Jan  7 23:38:49 user.warning kernel:   Normal     131072 ->   131072
    2012 Jan  7 23:38:49 user.warning kernel: early_node_map[1] active PFN ranges
    2012 Jan  7 23:38:49 user.warning kernel:     0:        0 ->   131072
    2012 Jan  7 23:38:49 user.warning kernel: Built 1 zonelists.  Total pages: 130048
    2012 Jan  7 23:38:49 user.emerg kernel: The Bootloader on this device is out of
    date. Please consider upgrading to version 1.0.7 or newer
    ...

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはEXECモードだけでなくグローバルコンフィグモードでも実行できる。

### 関連コマンド

log（グローバルコンフィグモード）
log(filter)（グローバルコンフィグモード）
show log config（非特権EXECモード）
show log permanent（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F