[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# security-password lifetime

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# [no] security-password lifetime <0-1000>`

パスワード有効期間を指定する。
no形式で実行した場合は、有効期間設定機能を無効（無期限）にする。
初期設定は0（本機能は無効）。
このコマンドを無効にした場合、security-password forced-changeコマンド、security-password reject-expired-pwdコマンド、security-password warningコマンドも自動的に無効になる。

### パラメーター

`<0-1000>` | パスワード有効期間（日）。0を指定すると、パスワードは無期限になる

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- security-password lifetime（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

security-password history（グローバルコンフィグモード）
security-password forced-change（グローバルコンフィグモード）
security-password minimum-categories（グローバルコンフィグモード）
security-password minimum-length（グローバルコンフィグモード）
security-password reject-expired-pwd（グローバルコンフィグモード）
security-password warning（グローバルコンフィグモード）
show security-password user（特権EXECモード）
show security-password configuration（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F