[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# udld aggressive-mode

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / UDLD

`(config)# [no] udld aggressive-mode`

すべてのポートをアグレッシブモードに設定する。
no形式で指定した場合はノーマルモードにする。

### 使用例

    awplus(config)# udld aggressive-mode ↓

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- udld aggressive-mode（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

udld port aggressive-mode（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F