[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show memory

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show memory [sort FIELD] [<1-8>]`

メモリーの使用状況、および、実行中のプロセス一覧を表示する。

### パラメーター

`sort FIELD` | プロセス一覧をメモリー使用率（mem%）以外のフィールドでソートしたいときに指定する。FIELDには次のいずれかを指定する
| `peak` | メモリー使用量（これまでの最大値）
| `size` | メモリー使用量（現在値）
| `stk` | スタック領域使用量
`<1-8>` | スタックメンバーID。VCS構成で本パラメーターを指定したときは、該当するスタックメンバーの情報だけを表示する。VCS構成で本パラメーターを指定しないときは、全スタックメンバーの情報を表示する

### 使用例

    awplus> show memory ↓
    RAM total: 514472 kB; free: 366708 kB; buffers: 14804 kB

    user processes
    ==============
      pid name             mem%  size  peak  data   stk
     1123 exfx              6.6 34212 38816 29060  1276
     1172 aisexec           1.5  8044 10332  5544   976
     1951 imish             0.9  4836 11040  3900    84
     1374 imi               0.8  4264 21400  3704   136
     1461 nsm               0.7  3696 11044  3348   136
     1197 hsl               0.4  2296  9452  2516   132
     1263 authd             0.4  2268  9236  2572   132
     1285 bgpd              0.4  2464  9848  2796   136
     1327 epsrd             0.4  2192  9172  2560   132
     1395 irdpd             0.4  2224  9184  2580   132
     1417 lacpd             0.4  2236  9192  2548   132
     1438 mstpd             0.4  2420  9324  2584   132
    ...

表 1
RAM total | RAMの総容量
free | RAMの空き容量
buffers | カーネルバッファーに割り当てられているRAMの容量
user processesセクション | ユーザープロセスごとのメモリー使用状況が表示される
pid | プロセスID
name | プロセスを生成したプログラムの名前
mem% | 該当プロセスのメモリー使用率
size | 該当プロセスのメモリー使用量（現在値）
peak | 該当プロセスのメモリー使用量（これまでの最大値）
data | 該当プロセスのメモリー使用量のうちデータ領域の量
stk | 該当プロセスのメモリー使用量のうちスタック領域の量

### 注意・補足事項

■ VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。ただし、<1-8>でスタックメンバーIDを指定した場合は、該当メンバーに関する情報だけを表示する。また、remote-commandコマンドを使って特定のメンバーに対してのみ本コマンドを実行した場合も、該当メンバーに関する情報だけを表示する。

### 関連コマンド

remote-command（特権EXECモード）
show cpu（非特権EXECモード）
show cpu history（非特権EXECモード）
show memory history（非特権EXECモード）
show process（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F