[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# set tag

モード: ルートマップモード
カテゴリー: IPルーティング / 経路制御（フィルタリング）

`(config-route-map)# set tag <0-4294967295>`

`(config-route-map)# no set tag`

（OSPF用）ルートマップエントリーにset tag節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからset tag節を削除する。
set tag節は、ルートマップエントリーにマッチしたOSPF外部経路のタグを指定値に書き換える。

### パラメーター

`<0-4294967295>` | 外部経路タグ値

### コマンドツリー

`route-map (グローバルコンフィグモード)
|
+- set tag（ルートマップモード）
`

### 関連コマンド

show route-map（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F