[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ip dns forwarding cache

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP付加機能 / DNSリレー

`(config)# ip dns forwarding cache [size <0-1000>] [timeout <60-3600>]`

`(config)# no ip dns forwarding cache [size|timeout]`

DNSキャッシュに保持するエントリーの最大数と、キャッシュエントリーの有効期限を変更する。

### パラメーター

`size <0-1000>` | DNSキャッシュに保持するエントリーの最大数。エントリー数が最大値に達している場合は、新規エントリーの追加時に最も古いエントリーが削除される。0の場合はキャッシュしない。初期値は0。
`timeout <60-3600>` | DNSキャッシュエントリーの有効期限（秒）。キャッシュに登録後、有効期限内に更新されなかったエントリーは削除される。初期値は1800秒。

### 使用例

■ DNSキャッシュに保持するエントリーの最大数を10、キャッシュエントリーの有効期限を500秒に変更する。

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# ip dns forwarding cache size 10 time 500 ↓

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- ip dns forwarding cache（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

clear ip dns forwarding cache（特権EXECモード）
ip dns forwarding（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding retry（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding source-interface（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding timeout（グローバルコンフィグモード）
show ip dns forwarding cache（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F