[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# gvrp enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / GVRP

`(config)# [no] gvrp enable`

スイッチのGVRP機能を有効にする。
no形式で実行した場合は無効にする。
初期設定は無効。

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# gvrp enable ↓

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- gvrp enable（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

gvrp（インターフェースモード）
gvrp dynamic-vlan-creation（グローバルコンフィグモード）
show gvrp configuration（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F