[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# snmp-server engineid local

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config)# snmp-server engineid local {ENGINEID|default}`

`(config)# no snmp-server engineid local`

（SNMPv3）エンジンID（snmpEngineID）を変更する。
no形式で実行した場合はエンジンIDを初期値（ランダム値）に戻す。

### パラメーター

`ENGINEID` | SNMPエンジンID。32文字以内で指定する
`default` | SNMPエンジンIDを初期値（ランダム値）に戻すときに指定する。no形式で実行するのと同じ

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- snmp-server engineid local（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

show snmp-server（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F