[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# login authentication

モード: ラインモード
カテゴリー: 運用・管理 / 端末設定

`(config-line)# login authentication {default|LISTNAME}`

`(config-line)# no login authentication`

対象端末（コンソールターミナルおよび仮想端末）からのCLIログインに適用する認証順序を指定する。
no形式で実行した場合は初期状態に戻る（通常形式でdefaultを指定するのと同じ）。
初期状態ではデフォルト認証順序リストの設定にしたがう。
デフォルト認証順序リストの初期設定ではユーザー認証データベースだけを使用する。

### パラメーター

`default` | デフォルト認証順序リストを使用するよう設定する。これは本コマンドをno形式で実行するのと同じ
`LISTNAME` | ユーザー定義の認証順序リストを使用するよう設定する。aaa authentication loginコマンドで作成したリストの名前を指定すること

### 注意・補足事項

■ 存在しないユーザー定義リストを指定した場合、該当端末からはCLIログインができなくなるので注意すること。

### コマンドツリー

`line console (グローバルコンフィグモード)
line vty (グローバルコンフィグモード)
|
+- login authentication（ラインモード）
`

### 関連コマンド

aaa authentication login（グローバルコンフィグモード）
aaa group server radius（グローバルコンフィグモード）
radius-server host（グローバルコンフィグモード）
username（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F