[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show system

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show system`

システム情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show system ↓
    Switch System Status                                   Tue Nov 20 14:55:37 2012

    Board       ID  Bay   Board Name                         Rev   Serial number
    --------------------------------------------------------------------------------
    Base       372        x510-52GTX                         X2-1  52TPT2030
    --------------------------------------------------------------------------------
    RAM:  Total: 484816 kB Free: 390320 kB
    Flash: 63.0MB Used: 41.2MB Available: 21.8MB
    --------------------------------------------------------------------------------
    Environment Status : Normal
    Uptime             : 0 days 00:36:48
    Bootloader version : 2.0.12

    Current software   : x510-5.4.2A-0.1.rel
    Software version   : 5.4.2A-0.1
    Build date         : Thu Oct 25 17:14:27 NZDT 2012

    Current boot config: flash:/default.cfg (file not found)
    User Configured Territory: japan

    System Name
     awplus
    System Contact

    System Location

表 1
Tue Nov 20 14:55:37 2012 | ローカル時刻（設定済みタイムゾーンにおける現地時刻）
Board | 製品（部品）の種類。Base（スイッチ本体）、Expansion（スタックモジュール）、PSU（電源ユニット）がある
ID | 製品（部品）の種類を示すID番号
Bay | スタックモジュールのスロット番号（Bay1のみ）
Board Name | 製品（部品）の名称
Rev | 製品（部品）のハードウェアリビジョン
Serial number | 製品（部品）のシリアル番号
DRAM | 実装されているDRAMメモリーの容量
Flash | 実装されているフラッシュメモリーの容量
Used | フラッシュメモリーの使用中容量
Available | フラッシュメモリーの空き容量
Environment Status | 動作環境の全体ステータス。正常時はNormalと表示。より詳細な情報はshow system environmentコマンドで確認できる
Uptime | 稼働時間（前回リブートしてからの経過時間）
Bootloader version | ブートローダーのバージョン
Current software | 現在使用中のファームウェアイメージファイル
Software version | 現在使用中のファームウェアバージョン
Build date | 現在使用中のファームウェアのビルド日時
Current boot config | 起動時コンフィグ（スタートアップコンフィグ）の実体ファイル。カッコ内は該当ファイルが存在しているかどうかを示す
User Configured Territory | 地域（australia、china、europe、japan、korea、newzealand、usa）
System Name | システム名（MIB-IIのsysName）
System Contact | 管理責任者（MIB-IIのsysContact）
System Location | 設置場所（MIB-IIのsysLocation）

### 注意・補足事項

■ VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。一方、remote-commandコマンドを使って特定のメンバーに対してのみ本コマンドを実行した場合は、該当メンバーに関する情報だけを表示する。

### 関連コマンド

boot config-file（グローバルコンフィグモード）
boot system（グローバルコンフィグモード）
clock set（特権EXECモード）
clock timezone（グローバルコンフィグモード）
hostname（グローバルコンフィグモード）
remote-command（特権EXECモード）
snmp-server contact（グローバルコンフィグモード）
snmp-server location（グローバルコンフィグモード）
show boot（特権EXECモード）
show clock（非特権EXECモード）
show system environment（非特権EXECモード）
show system pluggable（非特権EXECモード）
show version（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F