[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ipv6 ospf transmit-delay

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / 経路制御（OSPFv3）

`(config-if)# ipv6 ospf transmit-delay <1-65535>`

`(config-if)# no ipv6 ospf transmit-delay`

対象OSPFv3インターフェースにおけるTransmit Delayタイマーを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。

### パラメーター

`<1-65535>` | リンク状態更新パケットの送信遅延時間（秒）。同パケットに含まれるLSAのエージフィールドはこの値だけ増分される。LANでは通常1に設定される。初期値は1

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- ipv6 ospf transmit-delay（インターフェースモード）
`

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F