[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# switchport voice dscp

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config-if)# switchport voice dscp <0-63>`

`(config-if)# no switchport voice dscp`

対象スイッチポートに対し、音声データ用VLAN（ボイスVLAN）で使用すべきDSCP値の情報を設定する。
no形式で実行した場合は、対象ポートからボイスVLAN用DSCP値の設定を削除する。

### パラメーター

`<0-63>` | DSCP値。初期値は0

### 注意・補足事項

■ ボイスVLANの情報は、次の条件を満たしたときだけLLDP-MEDで通知される。

- システム全体でLLDPが有効化されている（lldp runコマンドで有効化。初期設定は無効）
- ポートでLLDPパケットの送受信が有効化されている（lldp receiveコマンド、lldp transmitコマンドで有効化。初期設定で有効）
- ポートでLLDP-MED Network Policy TLVの送信が有効化されている（lldp med-tlv-selectコマンドで有効化。初期設定で有効）
- ポートにボイスVLANが設定されている（switchport voice vlanコマンドで設定。初期状態では未設定）
- LLDP-MED対応機器がポートに接続されている

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- switchport voice dscp（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

lldp med-tlv-select（インターフェースモード）
switchport voice vlan（インターフェースモード）
switchport voice vlan priority（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F