[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# aaa accounting dot1x

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# aaa accounting dot1x default EVENT group SERVER`

`(config)# no aaa accounting dot1x default`

IEEE 802.1X認証（ポート認証）のアカウンティングを有効にする。
no形式で実行した場合はIEEE 802.1X認証のアカウンティングを無効にする。
初期設定は無効。
有効時は、IEEE 802.1X認証をパスしたSupplicantの情報をRADIUSアカウンティングサーバーに送信する。

### パラメーター

`EVENT :=` | `{start-stop|stop-only|none}`
| アカウンティング対象イベント。次のいずれかを選択する
| `start-stop` | 利用開始（ログイン）・終了（ログアウト）の両方
| `stop-only` | 利用終了（ログアウト）のみ
| `none` | なし（事実上アカウンティング無効と同じ）
`group SERVER :=` | `group {radius|GROUPNAME}`
| アカウンティング要求の送信先RADIUSサーバー。次のいずれかを選択する
| `radius` | radius-server hostコマンドで設定したすべてのRADIUSサーバーを順に試行する
| `GROUPNAME` | 指定したサーバーグループ（aaa group server radiusコマンドで作成）に所属するRADIUSサーバーだけを順に試行する

### 使用例

■ IEEE 802.1X認証のアカウンティングを有効にする。ここでは、Supplicantのログインとログアウトの情報を記録するよう設定している。アカウンティング要求は、radius-server hostコマンドで登録したRADIUSサーバーに送る。

    awplus(config)# aaa accounting dot1x default start-stop group radius ↓

■ 前の例と同様だが、アカウンティング要求の送信先をサーバーグループsrv4dot1x所属のRADIUSサーバーだけに限定している。

    awplus(config)# aaa accounting dot1x default start-stop group srv4dot1x ↓

■ IEEE 802.1X認証のアカウンティングを無効にする。

    awplus(config)# aaa accounting dot1x default ↓

### 注意・補足事項

■ アカウンティング機能で複数のRADIUSサーバーを使用する場合は、無応答のサーバーに対する要求送信抑制期間を初期値（0分）以外に設定すること（radius-server deadtimeコマンドまたはサーバーグループモードのdeadtimeコマンドで設定）。抑制期間が初期値（0分）のままアカウンティング機能を使用した場合、サーバーリストの先頭に記述されたRADIUSサーバーにしかアカウンティング要求が送信されないので注意。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- aaa accounting dot1x（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

aaa accounting update（グローバルコンフィグモード）
aaa authentication dot1x（グローバルコンフィグモード）
aaa group server radius（グローバルコンフィグモード）
radius-server host（グローバルコンフィグモード）
show dot1x（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F