[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# lldp run

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / LLDP

`(config)# [no] lldp run`

システム全体でLLDPを有効化する。
no形式で実行した場合はLLDPを無効化する。
初期設定は無効。
LLDPを使うには、本コマンドによる全体設定と、lldp transmitコマンドまたはlldp receiveコマンドによるインターフェース固有設定の両方が「有効」になっている必要がある。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- lldp run（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

lldp receive（インターフェースモード）
lldp transmit（インターフェースモード）
show lldp interface（非特権EXECモード）
show lldp statistics（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F