[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# vlan classifier group

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config)# vlan classifier group <1-16> {add|delete} rule <1-256>`

`(config)# no vlan classifier group <1-16>`

VLANクラシファイアグループを定義する。
no形式で実行した場合は、VLANクラシファイアグループを削除する。
VLANクラシファイアグループはVLANクラシファイアルールの集合体。vlan classifier activateコマンドを使ってスイッチポートに適用することで、該当ポートで受信したタグなしパケットのうち、クラシファイアルールにマッチしたものを指定されたVLANに振り分ける働きを持つ。

### パラメーター

`<1-16>` | VLANクラシファイアグループ番号
`add|delete` | VLANクラシファイアルールを追加する場合はadd、削除する場合はdeleteを指定する。パケットとルールの照合は追加した順序に行われ、最初にマッチしたルールが適用されるので注意すること
`rule <1-256>` | VLANクラシファイアルール番号

### 使用例

■ VLANクラシファイアルール1〜3からなるVLANクラシファイアグループ1を作成する。

    awplus(config)# vlan classifier group 1 add rule 1 ↓
    awplus(config)# vlan classifier group 1 add rule 2 ↓
    awplus(config)# vlan classifier group 1 add rule 3 ↓

### 注意・補足事項

■ 一つのルールで構成されるVLANクラシファイアグループと、そのルールを含む複数のルールで構成されるグループが、それぞれ異なるスイッチポート上に設定されている場合、一つのルールで構成されるグループをポート上から削除するときは、最初にそのルールを含む複数のルールで構成されるグループを他のポート上から削除し、その後、一つのルールで構成されるグループを削除すること。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- vlan classifier group（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

show vlan classifier group（非特権EXECモード）
show vlan classifier interface group（非特権EXECモード）
show vlan classifier rule（非特権EXECモード）
vlan classifier activate（インターフェースモード）
vlan classifier rule（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F