[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# clear mls qos interface policer-counters

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`# clear mls qos interface IFNAME policer-counters [class-map NAME]`

指定したスイッチポートにおけるポリサーのメータリング統計情報をクリアする。
本コマンドは、対象インターフェースにポリシーマップが適用されているときだけ有効。

### パラメーター

`IFNAME` | スイッチポートのインターフェース名
`class-map NAME` | クラスマップ名。特定のトラフィッククラスに関する統計情報だけをクリアしたいときに指定する。省略時は該当インターフェース上に定義されたすべてのトラフィッククラスが対象となる

### 使用例

■ ポート1.0.1におけるポリサーのメータリング統計情報をクリアする。

    awplus# clear mls qos interface port1.0.1 policer-counters ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。

### 関連コマンド

class（ポリシーマップモード）
class-map（グローバルコンフィグモード）
mls qos enable（グローバルコンフィグモード）
police single-rate（ポリシーマップ・クラスモード）
police twin-rate（ポリシーマップ・クラスモード）
policy-map（グローバルコンフィグモード）
service-policy input（インターフェースモード）
show mls qos interface policer-counters（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F