[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ipv6 router rip

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / 経路制御（RIPng）

`(config-if)# [no] ipv6 router rip`

対象IPv6インターフェースでRIPngを有効にする。
本コマンドを実行すると、対象インターフェースでRIPngパケットの送受信が有効になる。また、対象インターフェースの直結経路がRIPngで通知されるようになる。
no形式で実行した場合は対象インターフェースでRIPngを無効にする。
初期設定は無効。

### 使用例

■ vlan10とvlan20でRIPngを有効にする（vlan10とvlan20に接続されたネットワークの情報がRIPngで通知される）。

    awplus(config)# interface vlan10,vlan20 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 router rip ↓

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- ipv6 router rip（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

show ipv6 rip（非特権EXECモード）
show ipv6 protocols rip（非特権EXECモード）
show ipv6 rip interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F