[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# hostname

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# hostname HOSTNAME`

`(config)# no hostname`

ホスト名を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はawplus。
本コマンドで設定したホスト名は、コマンドプロンプトの先頭に表示される他、以下の用途に使われる。

- SNMP有効時、ホスト名はMIB-IIオブジェクトsysNameの値としても使われる。
- AMF有効時、各スイッチのホスト名はAMFノード名としても使われる。
  - ホスト名が初期値のawplusの場合、AMFノード名は「host_xxxx_xxxx_xxxx」となる（「xxxx_xxxx_xxxx」の部分はMACアドレス）。
- VCS構成時には、マスターに選出されたスイッチのホスト名がVCSグループ全体のホスト名（VCSグループ名）になる。
  - マスター選出後に本コマンドを実行すれば、マスターおよびVCSグループ全体のホスト名を変更できる。
  - マスター障害時やVCSグループの分断時（スタックリンク障害時）には、新マスターが旧マスターのホスト名を自動的に引き継ぐ。
  - 個々のスレーブメンバーのホスト名は、VCSグループのホスト名の後にハイフンとスタックメンバーIDを付加したものになる。たとえば、マスターおよびVCSグループとしてのホスト名が「mystack」なら、ID=2を持つスレーブメンバーのホスト名は「mystack-2」となる。

### パラメーター

`HOSTNAME` | ホスト名。最大64文字。スペースと#と?は使用不可。設定したホスト名はコマンドプロンプトの先頭に表示される。初期値はawplus

### 使用例

■ ホスト名として「myswitch」を設定する。コマンドプロンプトの表示が変わっていることに注意。

    awplus(config)# hostname myswitch ↓
    myswitch(config)#

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- hostname（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

atmf backup now（特権EXECモード）
atmf recover（特権EXECモード）
atmf remote-login（特権EXECモード）
atmf working-set（特権EXECモード）
show atmf（特権EXECモード）
show atmf nodes（特権EXECモード）
show stack（非特権EXECモード）
show system（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F