[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# log host startup-delay

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ログ

`(config)# [no] log host startup-delay [delay <1-600>|messages <1-1000>]`

ログをSyslogサーバーに送る前にバッファする機能を有効にする。
no形式で指定した場合は即座に送信する

### パラメーター

`delay <1-600>` | ログ送信までの時間（秒） 。指定しない場合は30秒となる
`messages <1-1000>` | バッファするメッセージ数。指定しない場合は25個となる

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- log host startup-delay（グローバルコンフィグモード）
`

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F