[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# match vlan

モード: クラスマップモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-cmap)# match vlan <1-4094>`

`(config-cmap)# no match vlan`

対象クラスマップにmatch vlan節を追加する。すでにmatch vlan節が存在していた場合は、内容を変更する。
no形式で実行した場合はmatch vlan節を削除する。
match vlan節は、入力VLANに基づいて、パケットをトラフィッククラスに分類するもの。

### パラメーター

`<1-4094>` | 入力VLAN（受信パケットの所属VLAN）のVLAN ID。タグの有無に関係なく全パケットに適用される

### コマンドツリー

`class-map (グローバルコンフィグモード)
|
+- match vlan（クラスマップモード）
`

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F