[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ip igmp snooping querier

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`(config-if)# [no] ip igmp snooping querier`

対象VLANインターフェースにおいて、マルチキャストルーターなしでIGMP Snoopingを使用するためのIGMP Querier機能を有効にする。
no形式で実行した場合はIGMP Querier機能を無効にする。
初期設定は無効。
他の装置からのIGMP Queryを検出したときは、Querierとしての動作を自動的に停止する。
他の装置からのIGMP QueryをOther Querier Present Interval（ip igmp querier-timeoutコマンド）の期間受信できなかった場合は、Querierとしての動作を自動的に再開する。

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- ip igmp snooping querier（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

ip igmp snooping（グローバルコンフィグモード）
ip igmp snooping（インターフェースモード）
ip igmp snooping tcn query solicit（グローバルコンフィグモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）
show ip igmp snooping mrouter interface（非特権EXECモード）
show ip igmp snooping statistics interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F