[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# mac address-table ageing-time

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / フォワーディングデータベース

`(config)# mac address-table ageing-time <10-1000000>`

`(config)# no mac address-table ageing-time`

フォワーディングデータベース（MACアドレステーブル）のエージングタイム（MACアドレス保持時間）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<10-1000000>` | エージングタイム。この時間内に受信されなかったダイナミックエントリーは削除される。初期値は300秒

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- mac address-table ageing-time（グローバルコンフィグモード）
`

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F