[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# boot system

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# boot system {FILEPATH|backup FILEPATH}`

`(config)# no boot system [backup]`

通常用またはバックアップ用ファームウェアのイメージファイルを指定する。
no形式で実行した場合は、通常用またはバックアップ用ファームウェアの指定を削除する（ファームウェアの指定がないと通常起動できなくなるので注意）。

### パラメーター

`FILEPATH` | 通常用ファームウェアのイメージファイルのパス。イメージファイルは、フラッシュメモリーまたはUSBメモリーのルートディレクトリー（flash:/またはusb:/）になくてはならない。また、拡張子は「.rel」でなくてはならない
`backup FILEPATH` | バックアップ用ファームウェアのイメージファイルのパス。イメージファイルは、フラッシュメモリーのルートディレクトリー（flash:/）に置かなくてはならない。また、拡張子は「.rel」でなくてはならない。本パラメーターで指定したバックアップ用ファームウェアは、通常用ファームウェアをロードできなかった場合に使用される

### 使用例

■ フラッシュメモリー上のx510-5.4.3-3.10.relを通常用ファームウェアに指定する。これにより、次回起動時からこのイメージファイルがロードされるようになる。

    awplus(config)# boot system flash:/x510-5.4.3-3.10.rel ↓

■ USBメモリー上のx510-5.4.3-3.10.relを通常用ファームウェアに指定する。これにより、次回起動時からこのイメージファイルがロードされるようになる。

    awplus(config)# boot system usb:/x510-5.4.3-3.10.rel ↓

> Note - 5.4.3-3.10は説明上使用している架空のファームウェア。5.4.3-3.9リリース時点では実際にはリリースされていないため注意。

### 注意・補足事項

■ イメージファイルの設定は、本コマンド実行時にシステムファイルに保存されるため、copyコマンドやwrite fileコマンド、write memoryコマンドなどでコンフィグに保存する必要はない。
■ USBメモリー上のイメージファイルを起動用ファームウェアに指定するには、USB 2.0である必要があります。ご使用の際には、お客様の使用環境で事前に検証を行った上で導入してください。
■ 本コマンドは、複数ノードを対象とするワーキングセットプロンプト（atmf working-set）では実行できない（下記メッセージが出てエラーになる）。1台のノードだけを対象とするワーキングセットプロンプトか、ローカルプロンプトから実行すること。

    % Working set must contain only single node for this command

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- boot system（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

dir（特権EXECモード）
reboot（特権EXECモード）
reload（特権EXECモード）
show boot（特権EXECモード）
show system（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F