[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# clear vlan statistics

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`# clear vlan statistics [name NAME]`

VLAN統計インスタンスによって収集されたVLANごとの受信フレーム統計情報をクリアする。

### パラメーター

`NAME` | VLAN統計インスタンス名。省略時はすべてのインスタンスが対象となる。

### 関連コマンド

show vlan statistics（非特権EXECモード）
vlan statistics（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F