[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show counter ntp

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / NTP

`> show counter ntp`

NTPのパケット送受信カウンターを表示する。

### 使用例

    awplus> show counter ntp ↓
    NTP counters
    Pkts Sent             ......... 0
    Pkts Received         ......... 24
    Pkts Processed        ......... 12
    Pkts current version  ......... 12
    Pkts old version      ......... 0
    Pkts unknown version  ......... 0
    Pkts access denied    ......... 0
    Pkts bad length       ......... 0
    Pkts bad auth         ......... 0
    Pkts rate exceed      ......... 0

表 1
Pkts Sent | 送信したNTPパケットの数
Pkts Received | 受信したNTPパケットの数
Pkts Processed | 受信したNTPパケットのうち、認証などをパスして実際に処理したNTPパケットの数
Pkts current version | 受信したNTPパケットのうち、バージョンが4だったものの数
Pkts old version | 受信したNTPパケットのうち、バージョンが1〜3だったものの数
Pkts unknown version | 受信したNTPパケットのうち、バージョンが不正だったものの数
Pkts access denied | 受信したNTPパケットのうち、アクセス制御の設定によって破棄されたものの数
Pkts bad length | 受信したNTPパケットのうち、パケット長が不正なため破棄されたものの数
Pkts bad auth | 受信したNTPパケットのうち、認証に失敗したため破棄されたものの数
Pkts rate exceed | 受信したNTPパケットのうち、受信レートが制限を超過したため破棄されたものの数

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F