[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# sflow polling-interval

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / sFlow

`(config-if)# sflow polling-interval [0|<1-16777215>]`

対象ポートにおけるsFlowカウンターのポーリング間隔を設定する。
no形式で実行した場合は、ポーリングを無効に設定する。
初期設定は無効。

### パラメーター

`0` | ポーリングを無効にする（デフォルト）
`<1-16777215>` | ポーリング間隔（秒）

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- sflow polling-interval（インターフェースモード）
`

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F