[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show route-map

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPルーティング / 経路制御（フィルタリング）

`> show route-map [NAME]`

ルートマップを表示する。

### パラメーター

`NAME` | ルートマップ名。省略時はすべてのルートマップが対象となる

### 使用例

    awplus> show route-map ↓
    route-map denyzero, deny, sequence 10
      Match clauses:
        ip address prefix-list p0
      Set clauses:
    route-map denyzero, permit, sequence 20
      Match clauses:
      Set clauses:

### 関連コマンド

route-map（グローバルコンフィグモード）
match interface（ルートマップモード）
match ip address（ルートマップモード）
match ip next-hop（ルートマップモード）
match ipv6 address（ルートマップモード）
match metric（ルートマップモード）
match route-type（ルートマップモード）
match tag（ルートマップモード）
set ip next-hop（ルートマップモード）
set metric（ルートマップモード）
set metric-type（ルートマップモード）
set tag（ルートマップモード）
show access-list（非特権EXECモード）
show ip access-list（非特権EXECモード）
show ip prefix-list（非特権EXECモード）
show ipv6 prefix-list（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F