[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show ipv6 dhcp binding

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPv6サーバー

`> show ipv6 dhcp binding [summary]`

DHCPv6クライアントに割り当てたIPv6アドレスの情報を表示する。

### パラメーター

`summary` | アドレスエントリーの数や、要約された情報を表示する

### 使用例

    awplus# show ipv6 dhcp binding ↓
    Pool ia-na1
     Address 2001:db8:3c0::1
             client IAID 77f7ba23, DUID 0001000117c4bbb4001577f7ba23
             preferred lifetime 604800, valid lifetime 2592000
             starts  at 20 Aug 2012 18:38:29
             expires at 19 Sep 2012 18:38:29
    Pool ia-pd1
     Prefix 2001:db8:3c0::/42
             client IAID 77f7ba23, DUID 0001000117c4bbb4001577f7ba23
             preferred lifetime 604800, valid lifetime 2592000
             starts  at 20 Aug 2012 18:38:29
             expires at 19 Sep 2012 18:38:29

    awplus# show ipv6 dhcp binding summary ↓
    Pool Name                 Number of Leased Addresses
    ----------------------------------------------------
    ia-na1                    3
    ia-pd1                    5
    Total in all Pools:       8

### 関連コマンド

clear ipv6 dhcp binding（特権EXECモード）
ipv6 dhcp pool（グローバルコンフィグモード）
ipv6 dhcp server（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F