[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ip pim rp-candidate

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# ip pim rp-candidate IFNAME [priority <0-255>] [group-list {LISTNUM|LISTNAME}] [interval <1-16383>]`

`(config)# no ip pim rp-candidate [IFNAME]`

（PIM-SM）指定したマルチキャストグループのランデブーポイント候補（C-RP）として動作するよう設定する。
no形式で実行した場合はC-RPとしての設定を削除する。
本製品では、複数のRPを静的に設定することが可能。また、静的RPとブートストラップメカニズムによる動的RPを併用してもよい。
RP設定に関する仕様は以下のとおり。

- 同一のグループ範囲に対して、ブートストラップルーター（BSR）から動的に学習したRPと静的設定したRPの両方が存在している場合、BSRから学習した動的RPのほうが優先的に使用される。動的RPが複数存在している場合は、通常どおりRP優先度とハッシュ関数によって実際に使用するRPが決定される。
- 同一のグループ範囲に対して、静的RPが複数存在している場合は、もっとも大きいIPアドレスを持つものが使用される。
- 静的RPおよび動的RP（C-RP）の設定時に標準IPアクセスリストでグループ範囲を指定しなかった場合は、224.0.0.0/4（すべてのマルチキャストグループアドレス）を指定したものと見なされる。
- 静的RPおよび動的RP（C-RP）の設定時に標準IPアクセスリストでグループ範囲を指定する場合、アクセスリストではRPに担当させたいグループ範囲をpermitするよう設定しておくこと。なお、アクセスリストでany（0.0.0.0 255.255.255.255や0.0.0.0/0）を指定した場合は、224.0.0.0/4の意味と見なされる。

### パラメーター

`IFNAME` | 自らをC-RP（ランデブーポイント候補）として広告するときのIPアドレスが設定されているインターフェース名
`priority <0-255>` | RP（Rendezvous Point）決定時の優先度。値が小さいほど優先度が高く、RPになる可能性が高くなる
`group-list {LISTNUM|LISTNAME}` | 標準IPアクセスリスト。該当C-RPに担当させたいマルチキャストグループアドレスの範囲をpermitするよう設定しておくこと。なお、アクセスリストでany（0.0.0.0 255.255.255.255や0.0.0.0/0）を指定した場合は、224.0.0.0/4（すべてのマルチキャストグループアドレス）の意味と見なされる。また、アクセスリストを指定しなかった場合も、224.0.0.0/4を指定したものと見なされる
| `LISTNUM :=` | `{<1-99>|<1300-1999>}`
|  | 標準IPアクセスリスト番号
| `LISTNAME` | 標準IPアクセスリスト名
`interval <1-16383>` | Candidate-RP-Advertisementメッセージの送信間隔

### 使用例

■ マルチキャストグループ239.1.1.0〜239.1.1.255のランデブーポイント候補（C-RP）として動作するよう設定する。広告時のアドレスにはvlan10のIPアドレスを使う。

    awplus(config)# access-list 1 permit 239.1.1.0 0.0.0.255 ↓
    awplus(config)# ip pim rp-candidate vlan10 group-list 1 ↓

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- ip pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

access-list standard（グローバルコンフィグモード）
access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
ip pim bsr-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim rp-address（グローバルコンフィグモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ip pim sparse-mode rp mapping（非特権EXECモード）
show ip pim sparse-mode rp-hash（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F