[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# auth-web enable

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# [no] auth-web enable`

対象スイッチポートでWeb認証（ポート認証）を有効にする。
no形式で実行した場合は対象スイッチポートでWeb認証（ポート認証）を無効にする。
初期設定は無効。
実際にWeb認証（ポート認証）を使用するためには、システム全体でもWeb認証を有効にする必要がある（aaa authentication auth-webコマンド）。

### 使用例

■ スイッチポート1.0.1〜1.0.12でWeb認証を有効化する。

    awplus(config)# interface port1.0.1-1.0.12 ↓
    awplus(config-if)# auth-web enable ↓

### 注意・補足事項

■ プライベートVLANの所属ポートではWeb認証を使用できない。
■ ポートセキュリティーが有効なポート（switchport port-securityコマンド）ではWeb認証を使用できない。
■ タグ付きポートでもWeb認証を使用できる。ただしその場合は以下の注意事項がある。

- タグ付きポートではダイナミックVLANを使用できない。
- タグ付きポートではゲストVLANを使用できない。
- タグ付きポートではホストモードをMulti-Supplicantモードに設定すること（auth host-modeコマンドでmulti-supplicantを指定）。他のモードはサポート対象外
- VLAN間の移動はサポート対象外。認証済みSupplicantが同一ポート上の別のVLANに移動した場合、移動前のVLANでSupplicant情報がタイムアウトして削除されるまで、該当Supplicantはすぐに再認証を受けることができない。このような場合は、移動前に明示的にログアウトする必要がある。

■ トランクグループ（スタティック、LACPとも）でもWeb認証を使用できる。ただしその場合は以下の注意事項がある。

- トランクグループ上では、個別メンバーポートのリンクダウンではなく、トランクグループ全体（saX、poXインターフェース）のリンクダウンによって認証が解除される。
- トランクグループ上では、リンクアップしているメンバーポートが増えたときにも認証が解除される（たとえば、トランクグループ内で2ポートUp、2ポートDownの状態から3ポートUp、1ポートDownの状態になると認証が解除される）。

■ 認証機能の有効なポートでは認証成功時にスパニングツリープロトコルのトポロジーチェンジが発生する。これを回避するには、spanning-tree edgeportコマンドを実行して、該当ポートをエッジポートに設定すればよい。
■ Web認証を行うユーザーのユーザー名とパスワードには、& と = を使わないこと。これらの記号が含まれているとWeb認証に失敗する。本製品のRADIUSサーバー機能（ローカルRADIUSサーバー）ではもともとこれらの記号が禁止されている（userコマンド）が、外部のRADIUSサーバーを使う場合には注意が必要。
■ LACPチャンネルグループインターフェースにポート認証を設定することはできない。ポート認証は、LACPの各所属ポートのインターフェースに設定する必要がある。もし、LACPチャンネルグループインターフェースにポート認証を設定した場合は、以下のメッセージが表示され、自動でLACPメンバーポートのインターフェースにポート認証の設定が反映される。
This command has been deprecated and may be unsupported in future releases
また、LACPの各所属ポートのインターフェースに設定した場合、自動的にチャンネルグループインターフェースに設定される。
■ Web認証を使用するときは、service httpコマンドで設定用Webサーバー（Web GUIサーバー）を無効化しないこと。
■ DHCP SnoopingとWeb認証は併用できない。

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- auth-web enable（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

aaa authentication auth-web（グローバルコンフィグモード）
service http（グローバルコンフィグモード）
show auth-web（特権EXECモード）
show auth-web diagnostics（特権EXECモード）
show auth-web sessionstatistics（特権EXECモード）
show auth-web supplicant（特権EXECモード）
spanning-tree edgeport（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F