[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# enable

モード: 非特権EXECモード --> 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / コマンドラインインターフェース（CLI）

`> enable [<1-15>]`

現在の実効権限レベル（show privilegeコマンドで確認可能）を指定した権限レベルに移行させる。
非特権EXECモードから特権EXECモード(権限レベル15)に移行する際にも使用する。
enable passwordコマンドで各権限にパスワードを設定している場合、ユーザーが本コマンドを実行すると、パスワードの入力を求めるプロンプトが表示される。
パスワードを正しく入力しないと指定した権限への移行できない。
上位の権限から下位の権限に移行する際にはパスワード入力は不要である。
初期状態のようにパスワードを設定していないときは、権限レベルが1〜14のユーザーは本コマンドを実行しても特権EXECモード(レベル15)に移行できないが、特権レベルのパスワードを設定しているときは権限レベルが1〜14のユーザーであっても、パスワードを正しく入力すれば特権EXECモードに移行できる。
（enable passwordコマンドの設定によっては、パスワードの入力なしで移行することも可能）。
移行先の権限から元の権限に戻る場合や、特権EXECモードから非特権EXECモードに戻る場合にはdisableコマンドを使う。

### パラメーター

`<1-15>` | 対象とするユーザー権限レベルを指定する。省略時は15を指定したものと見なされる

### 使用例

■ 特権パスワード未設定時

    awplus> enable ↓
    awplus#

■ 特権パスワード設定時

    awplus> enable ↓
    Password: XXXXXXXX ↓ （実際には表示されません）
    awplus#

### 注意・補足事項

■ 権限レベル15のユーザーは特権パスワードの適用対象外であるため、本コマンド実行時にパスワードを求められることはない。

### 関連コマンド

disable（特権EXECモード）
enable password（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F