[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show port etherchannel

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）

`> show port etherchannel IFNAME`

スイッチポートのLACP関連情報を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名

### 使用例

    awplus> show port etherchannel port1.0.1 ↓
    % Link: port1.0.1 (5001)
    % Aggregator: po1 (4501)
    % Receive machine state: Current
    % Periodic Transmission machine state: Slow periodic
    % Mux machine state: Collecting/Distributing
    % Actor Information:                      Partner Information:
    %   Selected ................. Selected     Partner Sys Priority ....... 0x8000
    %   Physical Admin Key .............. 4     Partner System .. 00-00-cd-24-03-67
    %   Port Key ........................ 1     Port Key ........................ 1
    %   Port Priority ............... 32768     Port Priority ............... 32768
    %   Port Number .................. 5001     Port Number .................. 5001
    %   Mode ....................... Active     Mode ....................... Active
    %   Timeout ...................... Long     Timeout ...................... Long
    %   Individual .................... Yes     Individual .................... Yes
    %   Synchronised .................. Yes     Synchronised .................. Yes
    %   Collecting .................... Yes     Collecting .................... Yes
    %   Distributing .................. Yes     Distributing .................. Yes
    %   Defaulted ...................... No     Defaulted ...................... No
    %   Expired ........................ No     Expired ........................ No

### 関連コマンド

channel-group（インターフェースモード）
lacp port-priority（インターフェースモード）
lacp timeout（インターフェースモード）
show etherchannel（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F