[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show auth-web statistics

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`# show auth-web statistics [interface IFRANGE]`

`# show auth-web [interface IFRANGE] statistics`

各スイッチポートにおけるWeb認証（ポート認証）のパケット送受信統計情報を表示する。

### パラメーター

`interface IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。指定したスイッチポートの情報だけを表示させたいときに指定する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

    awplus# show auth-web statistics interface port1.0.2 ↓
    Authentication Statistics for interface port1.0.2
      EAPOL Frames Rx: 0 - EAPOL Frames Tx: 13
      EAPOL Start Frames Rx: 0 - EAPOL Logoff Frames Rx: 0
      EAP Rsp/Id Frames Rx: 0 - EAP Response Frames Rx: 0
      EAP Req/Id Frames Tx: 11 - EAP Request Frames Tx: 0
      Invalid EAPOL Frames Rx: 0 - EAP Length Error Frames Rx: 0
      EAPOL Last Frame Version Rx: 0 - EAPOL Last Frame Src: 0000.0000.0000

### 関連コマンド

aaa authentication auth-web（グローバルコンフィグモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
show auth-mac statistics（特権EXECモード）
show dot1x statistics（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F